Documentación de proceso de manufactura modelo 2.0-CBC

Selección de componentes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | Parámetros críticos | | | | Comentarios |
| Corriente máxima | Corriente operativa | Voltaje máximo | Voltaje operativo |
| ESP32 | 800 mA | 300-400 mA | 12V | 3.3V | Se selecciono un regulador que no soporte mas de 500 mA, a fin de proteger la placa |
|  |  |  |  |  |  |